|  |  |
| --- | --- |
| EN | Thai |
| QNAP’s recommendations for reducing network issues in offices. | คำแนะนำของ QNAP สำหรับการลดปัญหาเครือข่ายในสำนักงาน |
| **Minimized system admin’s efforts**  **Best Network Switch Configurations for SMBs**  Speed, security, and ease of management are the 3 key points of office networks. QNAP provides networking solutions for SMBs to work efficiency and within budget.  [Contact local expert](https://www.qnap.com/go/inquiry/sales-inquiry)s | ลดขั้นตอนการทำงานของผู้ดูแลระบบ  **การกำหนดค่าสวิตช์เครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับ SMB** ความเร็ว ความปลอดภัย และความสะดวกในการจัดการคือ 3 หัวใจสำคัญของเครือข่ายสำนักงาน QNAP ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายสำหรับ SMB เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและอยู่ในงบประมาณ  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ |
| **3 challenges faced by system admins** | 3 ความท้าทายที่ผู้ดูแลระบบต้องเผชิญ |
| Network speed  Bandwidth determines productivity, and using a 10 GbE core switch which leads to 1GbE switches for office workstations may soon be an outdated approach.  Security  Targeted ransomware attacks are increasing both in frequency and potential impact, and firewalls are not enough to protect you.  Management  Daily maintenance across multiple switches and network appliance can take significant time and effort. | ความเร็วของเครือข่าย  แบนด์วิดท์เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน และการใช้สวิตช์หลัก 10 GbE ซึ่งนำไปสู่สวิตช์ 1GbE สำหรับเวิร์กสเตชันในสำนักงานอาจเป็นวิธีที่ล้าสมัยในไม่ช้า  ความปลอดภัย  การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์แบบกำหนดเป้าหมายนั้นเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และไฟร์วอลล์ก็ไม่เพียงพอที่จะปกป้องคุณ  การจัดการ  การบำรุงรักษารายวันสำหรับสวิตช์และอุปกรณ์เครือข่ายหลายตัวอาจใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก |
| **Best practices using QNAP networking solutions** | แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยใช้โซลูชันเครือข่าย QNAP |
|  |  |
| **Easy Web GUI**  The intuitive GUI makes setup and maintenance easy. You only route the LAN cables between each floor, then flexibly segment VLANs later. More features include loop detection, PoE scheduling, quick detection of malfunction, and automated control of office Wi-Fi APs. | **เว็บ GUI ที่ใช้งานง่าย** GUI ที่ใช้งานง่ายทำให้การตั้งค่าและการบำรุงรักษาทำได้ง่าย เดินสาย LAN ระหว่างแต่ละชั้นเท่านั้น แล้วจึงแบ่งส่วน VLAN ได้อย่างยืดหยุ่นในภายหลัง คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจจับลูป การตั้งเวลา PoE การตรวจจับการทำงานผิดปกติอย่างรวดเร็ว และการควบคุม Wi-Fi AP ในสำนักงานโดยอัตโนมัติ |
| **Virtualized server rooms**  With server rooms at each office virtualized with [QuCPE](https://www.qnap.com/go/product/qucpe-7012), you can reduce the need to travel for troubleshooting on-site devices. | **ห้องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง** ด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานแต่ละแห่งที่จำลองเสมือนด้วย QuCPE คุณสามารถลดความจำเป็นในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ในสถานที่ |
| **Cloud management**  Each QuCPE can be managed using [AMIZ Cloud](https://www.qnap.com/go/software/amiz-cloud), a centralized cloud management platform. | **การจัดการคลาวด์**  แต่ละ QuCPE สามารถจัดการได้โดยใช้ AMIZ Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์แบบศูนย์รวม |
| **SD-WAN for mesh VPN**  QNAP SD-WAN technology, [QuWAN](https://www.qnap.com/go/software/quwan), provides a full mesh VPN topology that works well in complicated networks where all peers must communicate with each other, achieving cost-effective and resilient IT deployment. | **SD-WAN สำหรับ mesh VPN**  เทคโนโลยี QNAP SD-WAN หรือ QuWAN นำเสนอtopology VPN แบบ mesh เต็มรูปแบบ ซึ่งทำงานได้ดีในเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่ง peer ทุกคนต้องสื่อสารกัน บรรลุการปรับใช้ไอทีที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น |
| **NDR ransomware active detection**  By installing ADRA NDR software on each floor’s [access switches](https://www.qnap.com/go/product/qgd-1602p/adra-ndr), employee devices can be isolated when malware, suspicious behavior, or attacks are detected. This protects your business from inside attacks that firewalls cannot prevent. | **การตรวจจับการทำงานที่ใช้อยู่ของ NDR ransomware** ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ ADRA NDR บนสวิตช์การเข้าถึงของแต่ละชั้น ทำให้สามารถแยกอุปกรณ์ของพนักงานเมื่อตรวจพบมัลแวร์ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือการโจมตี สิ่งนี้จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากการโจมตีภายในที่ไฟร์วอลล์ไม่สามารถป้องกันได้ |
| **Deploy a 25 GbE switch for the price of a 10 GbE**  Improve the work efficiency of departments that handle large files by installing a [25 GbE switch](https://www.qnap.com/go/product/qsw-m5216-1t) and use with QNAP's [all-flash NAS](https://www.qnap.com/go/product/series/all-flash) that natively supports 25 GbE.  Attaining 25 GbE has never been more accessible thanks to QNAP’s budget-friendly 25GbE switch, and it also supports 10GbE SFP+ for enabling a managed network upgrade in the future. | **ปรับใช้สวิตช์ 25 GbE ในราคา 10 GbE** ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกที่จัดการกับไฟล์ขนาดใหญ่โดยการติดตั้งสวิตช์ 25 GbE และใช้กับ NAS แบบออลแฟลชของ QNAP ที่รองรับ 25 GbE  การเข้าถึง 25 GbE ได้มากกว่าที่เคย  ต้องขอบคุณสวิตช์ 25GbE ที่เป็นมิตรต่องบประมาณของ QNAP และยังรองรับ 10GbE SFP+ สำหรับการเปิดใช้งานการอัปเกรดเครือข่ายที่มีการจัดการในอนาคต |
| **Let’s make office systems agile & simple**  … and concentrate on productive work. | **มาทำให้ระบบสำนักงานคล่องตัวและเรียบง่ายกันเถอะ** …และมีสมาธิกับงานที่มีประสิทธิผล |
| [See QNAP’s networking switch](https://www.qnap.com/go/solution/network-switches)es | สวิตช์เครือข่ายของ QNAP |
| [Contact your local QNAP expert](https://www.qnap.com/go/inquiry/sales-inquiry) | ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ QNAP ในพื้นที่ของคุณ |

---